매경 안전보건경영인증시스템 소개

MKSHS-Certi®(Construction site)

2010

매경안전환경연구원

목  차

안전∙보건 경영 심사절차 MKSHS-Certi®(Construction site)

2. 신청 및 인증승인요건

3. 기대효과 및 혜택

4. 심 사 항 목

5. 인증현황(2009. 12. 31)

6. 인증보도자료

7. 신청서 양식

8. 심사비용

1. 안전∙보건 경영 심사절차 MKSHS-Certi®(Construction site)

인증신청

신청요건검토

사전지도 및

1차심사

2차심사(본심사)

등급결정 및

인증서등 수여

사후관리

(인증후 6개월 뒤)

인증 유효기간

연장심사

NO

◯ 안전보건경영인증절차 등 설명

◯ 준비 및 사전검토사항 전달

◯ 관련문서 및 현장지도

◯ 심사 계약

◯ 심사위원 선정

◯ 심사관련 근거확보 및 사진촬영

◯ 기술위원 분야별 총평

◯ 심사보고서 작성 통보

◯ 인증서, 현판 현장발송(인증식)

◯ 인증 후 6개월 뒤 사후

실태점검 : 지도 또는

인증 취소

◯ 1년마다 연장심사

◯ 부적격 판단시 인증 취소

또는 등급조정

가. 사전지도(1차심사와 같이 시행)

1) 목적

사전지도는 인증요건을 최종검토하고 1차심사 전 당해 사업장이 안전보건경영

인증 시스템을 정확하게 이해시켜 사전준비 및 심사과정에서 안전관리수준이 향

상되도록 상의하여 방향을 제시함이 목적이다.

2) 절차

신청서접수 후 현장담당자와 합의한 일정에 연구위원이 현장을 방문한다.(1일)

가) 현장의 인증요건 최종검토

나) 안전보건경영인증시스템 절차 설명 및 원활한 사전준비와 효과적인 성과를

달성하기 위한 실무자와의 의견교환

다) 심사일정 결정 및 계약체결(견적서와 세금계산서 발급)

라) 계약체결 후 사전준비에 도움이 되도록 기술지수 및 매경지수 배포(디스켓)

나. 1차심사

1) 목적

본심사(2차심사)후 개선의 기회 없이 등급이 결정되므로 사전심사 성격으로 본         심사를 대비하여 상세한 실천여부보다는 안전보건관련 문서 와 현장실태를 파

악하여 시스템인증에 필요한 요구조건을 제시함으로서 본심사전까지 부적합사

항을 개선하도록 지도함이 목적이다.

2) 절차

1차심사 계약일정에 맞춰 연구위원이 현장을 방문한다.(1~2일)

가) 안전보건관련 문서 검토(규정, 계획서, 절차서 등) - 심사근거 일부확보

나) 현장 안전보건관리시설 점검

다) 상기점검결과 부적합사항 지도

라) 2차심사일정 결정 및 계약체결

마) 2차심사 10일전 현장에 2차 심사계획서를 fax로 전송(연구원)

다. 2차심사

1) 목적

현장의 인증 등급결정에 필요한 모든 부분이 심사되어 심사보고서를 객관적으로

인정할 수 있도록 등급결정에 필요한 심사근거를 확보하고 지속적인 발전을 위

한 심사가 목적이다.

2) 절차

2차심사 계약일정에 맞춰 연구위원 및 기술위원(2~3인)이 현장을 방문한다(2

일).

< 1 일차 >

가) 09:30 까지 심사위원 현장도착

나) 09:30 ~ 10:00 심사위원 회의

다) 10:00 ~ 10:30 상호인사 및 현장개요 브리핑, 질의응답(현장을 파악하기             위한)

라) 10:30 ~ 17:00 현장점검(심사위원1인당 수행요원1명) 및 문서검토

마) 17:00 ~ 기술위원별 총평 및 기술위원 귀가

바) 안전분야 계속심사

* 상기일정은 현장여건(규모 등)에 따라 현장 심사시간이 단축되거나 연장

될 수 있음.

< 2 일차 >

가) 안전분야 : 심사계속(문서확인 및 사진촬영 등으로 근거확보)

나) 심사완료 후 차기일정 등에 관하여 설명

* 30일 이내에 안전보건경영심사보고서(1권),  인증서, 인증현판을 발송 또는 수          여 함. (단, 보고서는 계약에 따라 추가 발급이 가능하고 등급을 인정받지 못

한 사업장은 보고서를 받지 않는 조건으로 보완하여 6개월 후 50%의 심사비

로 재심사가 가능하다.)

라. 사후관리

1) 목적

인증사업장의 안전보건관리 인증요건의 지속적인 유지와 안전보건관리의 지속적

인 발전을 위한 지도 와 인증 취소요건 여부 확인이 목적이다.

2) 절차

인증 유효기간 6개월이 되는 시점에 연구원담당이 현장에 방문일정을 타진하여

결정된 일정에 방문한다.(1일)

가) 현장 및 문서 확인으로 부적합 사항지도

나) 인증 취소요건 파악

마. 연장심사

1) 목적

인증시스템의 지속적인 이행 및 유지를 확인하여 등급조정 및 취소여부를 결

정하는데 있다.

2) 절차

인증 유효기간 만료 60일전 연장신청서를 제출한 현장에 한하여 매경안전환          경연구원 1인이 방문하여 연장심사 한다.

가) 인증시스템의 지속적인 이행 및 유지심사

나) 인증 취소요건 파악

다) 현장심사 후 30일 이내 심사결과 및 인증서 송부

3) 인증 수수료 : 최초 인증수수료의 15%

(현장 안전관리자 참고용)

안 전 보 건 경 영 심 사 절 차

신청사업장	절차	매경안전환경연구원
- 신청서, 공사 개요, 조직도, 현장약도를 fax로 전송 - 1차심사비 사전입금(30%)	인증 신청	- 신청서접수 - 현장 신청요건 검토 - 사전지도일자를 현장실 무자와 협의 결정
- 심사절차를 파악하여 현장관계자에게 설명 협력업체 포함 - 안전보건관련문서 및 현장 심사 수행후 개선 일정을 고려하여 2차 심사일 결정	사전지도 및 1차 심사	- 안전보건경영심사 절차설명 - 적용기법소개 및 협의 - 심사계약 - 안전보건관련서류 및 현장 심사후 부적합 사항 전달 - 기술위원 심사계획 통보
- 2차심사비 사전입금 - 브리핑자료 준비 - 10시부터 현장설명 - part별 심사수행자 결정 - 심사 근거서류 제출 및 관련자료 사본제출	2차 심사	- 09:30까지 현장도착 - 심사위원 회의 30분간 실시 - 심사관련 근거확보 및 사진 촬영 - 분야별 총평
- 심사보고서를 수령, 검토 하여 현장안전보건활동 에 반영하여 지속적으로 개선 발전시킨다. - 인증서 및 현판게시	등급결정 및 인증서 등수여	- 심사보고서 작성 송부 (등급결정통보) - 인증서, 현판 현장 발송
- 안전보건경영시스템유지 - 부적합 사항 개선	사후관리	- 인증 후 6개월 뒤 사후실태 점검 및 지도
- 유효기간 2개월전 연장 신청	인증 유효기간 연장신청	- 1년마다 연장심사 - 부적격 판단시 인증취소 또는 등급조정

MKSHS-Certi®(Construction site)

※ 등급이 없는 사업장은 보고서를 받지 않는 조건으로 보완하

여 6개월 후 50%의 심사비로 재심사가 가능함.

2. 신청 및 인증승인요건

1. 공정율 10% 이상시 예비심사 신청가능 하며 공정율 15%이상 (토목),

20%이상(건축) 일때 인증가능 (단, 공정율은 감리단의 확인으로 확인)

2. 최근년도 건설업 평균 재해율(기준재해율 참조)이하인 건설현장

가. 현장 재해율 산정기준

재해자수

▷  현장재해율 = ------------------   × 100

상시(평균)근로자수

(조사기간)공사기성금액 × 0.28(2008년 노무비율)

▷ 상시근로자수 = -------------------------------------------

(조사기간)월 × 월평균노임

(단, 공사기성금액은 기성조사서로 확인함)

- 월평균임금 : 2,496,330원 (2008년도 적용)

나. 기준재해율 산정기준

▷ 평가신청 전년도 1월 1일 이전에 착공한 건설현장 : 평가신청전년도 초일                  부터 2차심사일 까지의 현장재해율이 아래식에 의하여 산출된 재해율 이하일 것.

최근년도            건설업 심사신청전년도 초일부터 2차심사일까지의 일수                              ×   --------------------------------------

평균환산재율                        365 일

▷ 평가신청전년도 초일이후에 공사를 착공한 건설현장 : 공사 착공일부터 2                   차심사일까지의 현장재해율이 아래식에에 의해서 산출된 재해율 이하일 것

최근년도 건설업          공사착공일부터 2차심사일까지의 일수

×   --------------------------------

평균환산재율                        365 일

3. 산업안전보건법 위반으로 벌금형 이상의 처벌을 받은적이 없는 사업장

(단, 300만원이상)

4, 안전보건관련 주변 민원야기로 사회적물의(산재은폐등 포함)를 일으킨 사실이 없     는 사업장.

5. 기타 당 연구원에서 판단하여 안전보건경영 심사가 현저히 어렵다고 인정되는 사     업장은 제외함.

6. 안전·보건조치를 소홀히 하여 1인 이상의 근로자가 사망한 재해가 발생한 경우      제외

7. 산업안전보건보건법에 의거 전담안전관리자를 1인이상 선임해야 하는 건설현장.

3. 기대효과 및 혜택

현장 안전보건경영시스템 정착 (문서 양산이 아닌 취합으로 정리효과)

직원 및 근로자 안전의식 전환 (업무분장에 따른 전원참가)

선진기법 도입으로 위험요인 사전예방

안전관련 국제인증시스템 사전확보

기업이미지 제고

근로자 작업환경, 보건복지 분야 선진화

안전보건관리비 투자 활성화

Safety Master Award 부여기회 (2회 이상 현장소장 및 안전관리자)

월간안전정보 기사 홍보 및 1년간 무료구독지원

기타 매경안전환경연구원에서 부여하는 혜택

4. 심 사 항 목(Rev 05 / 09. 01. 08)

구 분	심 사 항 목	세부 항목수	배점
안전	1. 현장소장의 안전보건 경영의식 및 재해예방 투자 노력에 관한 사항 2. 안전보건 경영체제 및 전문인력 확보에 관한사항 3. 안전보건 관계자 활동에 관한 사항 4. 근로자의 안전보건 활동 참여에 관한 사항 5. 각종 안전보건회의 운영에 관한 사항 6. 근로자의 안전보건교육 실시에 관한 사항 7. 노⋅사의 산업안전보건법령 준수 및 안전보건관리규정 이행에 관한 사항 8. 유해⋅위험요인 평가 및 이에 대한 안전보건 조치에 관한 사항 9. 재해조사 및 비상조치 계획에 관한 사항 10. 각종 안전보건 관련문서의 기록 등에 관한사항 11. 협력업체의 안전보건 경영지원에 관한 사항	6 5 9 9 3 9 9 12 6 3 5	10 6 6 6 3 6 6 15 3 3 6
보건	12. 작업환경 및 유해물질 관리에 관한 사항 13. 근로자 건강관리 및 복지⋅후생에 관한 사항	9 7
			5 5
전기	14. 전기 안전성 확보에 관한 사항	8	10
건축/토목	15. 표준 안전시설 등에 관한 사항	12	10
계		112	100

5. 인증현황(2009. 12)

NO	회사	현장명	인증일	비고
1	동원건설	부산정보통신센타	`01.07.14	1차연장
2	한진중공업	인천국제공항 항공기 정비	`01. 9.18
3	대우건설	천안논산간 고속도로1공구	`01. 9.18
4	한진중공업	의정부 금오드림밸리	`01.12.10
5	금호건설	부산지하철3호선 310공구	`02.11.15
6	현대건설	언양-범서간 도로현장	`03. 3.24
7	금호건설	대구-부산간 고속도로	인증취소
8	금호건설	거여동 정호연립	`03. 7.25
9	금호건설	전북도청 및 의회청사(1회연장)	`03. 8.14	1차연장
10	금호건설	마장동 조합아파트	`03. 9.19
11	현대건설	죽전현대홈타운3차아파트	`03. 8.29	1차연장
12	LG건설	LG신봉자이 2차현장	`03. 9.16
13	현대건설	서초현대밀라트	`03.10.21
14	현대건설	김천-영동간 제4공구(1회연장)	`03.10.21	1차연장
15	현대건설	인천국제공항철도 1-1공구(1회연장)	`03.11. 7
16	금호건설	서울외곽순환도로 5공구	`04. 7.16
17	금호건설	대구부산간고속도로 제2공구	`04.10.18
18	삼성ENG	울산-강동간 도로4차선	`04. 8.31
19	현대건설	부산지하철2호선연장 양산1공구	`04.11.26
20	현대건설	해운대 하이페리온 신축	`04.11.26
21	금호건설	춘천퇴계주공아파트 13공구	`04.12. 3
22	금호건설	신림1구역 주택재개발 3공구	`04.12. 8
23	현대건설	성남장호원도로 건설 제2공구	`04.12.13	2차연장
24	금호건설	남양주 오남리 금호어울림 신축	`04.12.16
25	현대건설	수원 매탄주공1단지 재건축APT	`04.12.20	1차연장
26	세종건설	부산 문현동 세종 그랑시아	‘05. 11
27	금호건설	해운대 중동 어울림	‘05. 12
28	금호건설	성남 올림픽 어울림	‘05. 12
29	금호건설	화성 동탄 어울림	‘05. 12
30	금호건설	광주 동림 주공아파트 2공구	‘05. 12
31	금호건설	광주 순환도로	‘05. 12	1차연장
32	현대건설	서산 입출하부두 축조공사	‘06. 1

NO	회사	현장명	인증일	비고
33	현대건설	인천 북항 철재부두 축조공사	`06. 3
34	현대건설	장안시영2-2단지재건축 공사	`06. 4
35	현대건설	울산 양정 현대홈타운 신축공사	`06. 4
36	금호건설	안성 공도어울림	`06. 7
37	금호건설	강릉 입암어울림	`06. 7
38	금호건설	인천 불로어울림	`06. 8
39	현대건설	잠실시영아파트 재건축	`06. 9
-	GS건설	인천 주안주공	인증포기
40	금호건설	전북환경기초시설 김제권역	`06.10	1차연장
41	금호건설	건국대 스타시티 상업지역 신축공사	`06.10	1차연장
42	세종건설	부산전포동 세종그랑시아	`07. 4
43	금호건설	금호 제2사옥	`07. 9
44
45	한신공영	대구죽곡	`07.10
46	금호건설	서수원 1공구	`07.10	1차연장
47	현대건설	경전선 1공구	`07.10
48	금호건설	남양주 진접3블럭 주택건설공사	`08. 8. 5
49	대우건설	경전선 삼랑진-진주 제9공구(군북-진주간)복선전철 건설공사	`08. 8.14
50	대우건설	고려대학교 호연학사 제4관 신축공사	`08. 8.26
51	현대건설	성남판교 상록아파트 건설공사	`08. 9.26
52	금호건설	고속국도 10호선 장흥-광양간 11공구	`08.10.17	1차연장
53	금호건설	인천운서2차 금호어울림 신축공사	`08.10.17
54	금호산업	용산 리첸시아	`08.10.29	1차연장
55	대우,현대,포스코	파주 열병합발전소	`08.11. 6	1차연장
56	현대건설	은평뉴타운 3지구 D공구 건설공사	`08.11. 7
57	금호건설	구미 남통동 금오산어울림 2단지	`08.12.10
58	현대건설	용인성복 힐스테이트 2,3차	`09.11.23
59	금호건설	인천서구 드림파크 어울림	`09. 7.31
60	금호건설	구리 아차산 어울림	`09.11.13
61	금호건설	한남 더 힐	`09.11.17
62	현대건설	용인성복 힐스테이트 1차	`09.11. 7
63	금호건설	제주ICC 호텔콘도	`09.11.23
64	금호건설	은평뉴타운 3지구 A공구	`09.12. 7
65	포스코건설	송도 the# 센트럴파크∥	`09.12.24

6. 인증보도자료

7. 신청서 양식

매경안전보건경영인증심사신청서(건설업)								처 리 기 간
								본심사후 30일
현장개요	회사및현장명	한글					사 업 자 등록번호
		영문					전화번호
							F A X
	소 재 지	한글	( 우편번호 : - )				안전관리자 (성명)
		영문
	현장소장						재 해 율	%
							상시근로자수	명
	주민등록번호 (앞번호만)
	공사금액		억 원(VAT포함)			발주처
	공사기간		~			공사종류
	신청일현재공정율		%	무재해운동 개시일자		작업환경측정대상여부
매경안전보건경영인증(건설현장) 운영규정에 의하여 당 현장의 안전보건경영인증 심사를 신청합니다. 년 월 일 신 청 인(현장소장) ( 서명 또는 인 ) 사단법인 매경안전환경연구원장 귀하
첨부서류
① 안전보건관리조직표 1부. ② 공사개요 1부. ③ 사업장 소재지 약도 1부.

8. 심사비용

매경 안전보건경영 심사  수수료

(  건    설    업  )

2010 년

구 분		VAT가 포함된 공 사 금 액 ( 단위 :억 원 )					비 고
		120억이상(건축) 150억이상(토목) ～ 300억 미만	300억 이상 ～ 800억 미만	800억 이상 ～ 1,500억 미만	1,500억이상 ~ 2,200억 미만	1,500억을 기준으로 700억이상 증액시 마다
수 수 료 (단위: 천원)	1차심사	1,600	2,000	2,500	2,700	직전공사규모 금액의 10% 증액 (만 원 이하 절삭)	수수료는 VAT 별도 금액임
	2차심사	3,900	4,600	5,600	6,100
	총액	5,500	6,600	8,100	8,800

【주】1. 현장심사실사 기본 소요일수는 1일이상이며 3명이상의 심사위원이 실시하               고 공사현장규모 및 여건에 따라 심사일수 및 심사위원수가  늘어날 수 있음.

2. 심사수수료에는 인건비, 교통비, 숙식비, 유인물비, 심사지수 사용료, 보고서,            현판, 관리비, 기타경비등 제반비용이 포함됨. 다만 제주도 및 교통오지일 경           우 교통비가 추가 부가되며 보고서, 현판, 사후관리, 인증패 등 추가 선택시             수수료가 추가됨.

3. 수수료는 부가세 별도임 1차 심사전 심사 수수료 중 30%입금, 2차 심사전

잔액 70%를 입금한다.

4. 심사수수료는 산업안전보건관리비 4항목 사업장의 안전진단비중

(안전경영 진단비용으로 정산할 수 있음.)

5. 인증 휴효기간 연장수수료는 최초 인증수수료 총액의 15%.

6. 2차 연장시에는 부문별 심사위원이 동행하며 수수료는 최초심사비의

50%

공사금액 (VAT 포함)	수수료(단위 : 천원)			산출기준
	1차(예비심사)	2차(본심사)	계(VAT 별도)
1,500억이상 ~ 2,200억 미만	2,700	6,100	8,800	직전공사규모 수수료 금액의 10% 증액 (만 원 이하 절삭)
2,200억이상 ~ 2,900억 미만	2,900	6,700	9,600
2,900억이상 ~ 3,600억 미만	3,200	7,300	10,500
3,600억이상 ~ 4,300억 미만	3,500	8,000	11,500
4,300억이상 ~ 5,000억 미만	3,800	8,800	12,600
5,000억이상 ~ 5,700억 미만	4,200	9,600	13,800
5,700억이상 ~ 6,400억 미만	4,600	10,500	15,100
6,400억이상 ~ 7,100억 미만	5,000	11,600	16,600
7,100억이상 ~ 7,800억 미만	5,500	12,700	18,200
7,800억이상 ~ 8,500억 미만	6,000	14,000	20,000
8,500억이상 ~ 9,200억 미만	6,600	15,400	22,000
9,200억이상 ~ 9,900억 미만	7,300	16,900	24,200
9,900억이상 ~ 10,600억 미만	8,000	18,600	26,600